Esercitazione n. 3

Costruire i segnali
- Coppia di sinusoidi con frequenza 100 Hz per t<10s e 200Hz per 10s<t<20s, (Ts=1ms), ampiezza=10;
- Stesso segnale con sovrapposto rumore bianco gaussiano con media=0 e varianza=1;

E dato il segnale "cuspamax"

- Calcolare la trasformata wavelet continua (CWT) usando la wavalet madre "db4" e rappresentare lo scalogramma;
- Estrarre i coefficienti alle diverse scale e rappresentarli;
- Calcolare la FFT dei coefficienti alle diverse scale e rappresentarne il modulo;

Ripetere l'elaborazione usando la wavelet madre "cgau4".

In ogni grafico rappresentare correttamente le unità di misura sugli assi.