Esercitazione n. 2

- Costruire un'immagine corrispondente a un box di lato 24, dimensione immagine 256x256 pixel
- Calcolare la trasformata di Fourier e rappresentare modulo e fase in scala naturale e logaritmica
- Verificare la reversibilità della trasformata calcolando l'MSE tra le immagini originale e ricostruita
- Sperimentare lo zero-padding passando a Nx=Ny=512
- Estrarre modulo e fase e fare la trasformata inversa delle rispettive immagini
- Costruire un filtro averaging con larghezza h=7 e rappresentarne il modulo
- Eseguire il filtraggio nel dominio dell'immagine e della trasformata verificando che il risultato sia lo stesso
- Cambiare la banda del filtro e ripetere l'operazione, commentare il risultato
- Rifare tutte le operazioni precedenti usando l'immagine einstein.jpg